附件2:
14 类强制检定计量器具
“浙品码”贴码建议张贴位置
1.燃气表
用户查看使用燃气度数表盘附近的空白位置，或燃气表上方进气口和出气口之间（不遮挡左右表进气方向箭头）。
2.水表
水表表盖内侧产品合格证旁空白处。
3.压力表
表径较大的的压力表可张贴在表壳背部空白平整处，表径较小的一般压力表以轴向压力表，可张贴在表壳侧面平整处。
4.出租车计价器
出租车计价器正上方空白位置（不遮挡计价显示屏）。
5.测速仪
移动式雷达测速仪粘贴在测速仪正上方空白位置。固式定雷达测速仪，若现场检定时粘贴，则粘贴在测速仪的正上方空白位置；若后期粘贴，则按顺序粘贴于测速仪固定支架空白位置。
6.加油机
根据加油站相关安全规定，加油机附近不得使用手机（含扫码），建议加油机“浙品码”粘贴在加油站交易大厅醒目处，强制检定合格证张贴在加油机显示屏边空白处。
7.呼出气体酒精含量检测仪
贴码在呼出气体酒精含量检测仪的外表面醒目位置。
8.多参数监护仪
贴码在多参数监护仪仪器的上方或侧面醒目位置。
9.心电图仪
贴码在心电图仪的上方或侧方醒目位置；对心电图机工作站及动态心电图机，贴码在数据采集盒空白位置。
10.血压计
电子血压计粘贴在仪器的上方或侧方醒目位置，台式血压计粘贴在仪器金属外壳上方偏下的醒目位置，血压表粘贴在仪器外壳正上方的醒目位置。
11.验光仪
粘贴在验光仪仪器的侧方醒目位置。
12.电子计价秤
粘贴在电子计价秤仪器侧面醒目位置。
13.动态汽车衡
粘贴在动态汽车衡称重显示仪表的上方或侧面醒目位置。
14.电能表
粘贴在电能表正面空白醒目位置，不可覆盖铭牌和仪表盘。
